YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMASI - A
Adı Soyadı    :					Sınıfı/No:			Aldığı Not:

SORULAR
1. Alternatörün çalışma prensibi nasıldır? (10 Puan)
2. Alternatörün kısımları nelerdir? (10 Puan)
3. Rotorun yapısını açıklayınız. (10 Puan)
4. Stator hakkında bilgi veriniz. (10 Puan)
5. Diyot nedir ve alternatördeki görevi nedir? (10 Puan)
6. Regülatörün (konjektörün) görevi nedir? (10 Puan)
7. Alternatör kayışının görevi nedir? (10 Puan)
8. Alternatör kayışının çok gergin veya gevşek olmasının sakıncaları nelerdir? (10 Puan)
9. Şarj göstergesinin görevi nedir? (10 Puan)
10. Alternatör diyotlarının kontrolü nasıl yapılır? (10 Puan)

Süre : 40 Dk									      Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK



2026/2027 OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI CEVAP ANAHTARI - A

	1. Alternatörün çalışma prensibi nasıldır? (10 Puan)
Elektromanyetik indüksiyon/Faraday kanununa göre mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür.

	2. Alternatörün kısımları nelerdir? (10 Puan)
Rotor, stator, diyot tablası, regülatör, fırçalar, kolektör halkaları, rulmanlar, kasnak ve gövdeden oluşur.

	3. Rotorun yapısını açıklayınız. (10 Puan)
Rotor; manyetik kutuplar, alan bobini, kolektör halkaları ve rotor milinden oluşan hareketli kısımdır.

	4. Stator hakkında bilgi veriniz. (10 Puan)
Alternatörün sabit kısmıdır; üç fazlı sargılarında alternatif gerilim indüklenir.

	5. Diyot nedir ve alternatördeki görevi nedir? (10 Puan)
Akımı tek yönde geçiren yarı iletkendir; alternatörde üretilen alternatif akımı doğru akıma doğrultur.

	6. Regülatörün (konjektörün) görevi nedir? (10 Puan)
Şarj gerilimini belirli değerde sınırlayarak aküyü ve elektrikli alıcıları aşırı gerilimden korur.

	7. Alternatör kayışının görevi nedir? (10 Puan)
Krank milinden aldığı hareketi alternatör rotoruna iletir.

	8. Alternatör kayışının çok gergin veya gevşek olmasının sakıncaları nelerdir? (10 Puan)
Gevşek kayış şarjı düşürür ve kayar; aşırı gergin kayış alternatör yataklarına zarar verebilir.

	9. Şarj göstergesinin görevi nedir? (10 Puan)
Şarj sisteminin çalışmadığını veya akünün yeterli şarj edilmediğini sürücüye bildirir.

	10. Alternatör diyotlarının kontrolü nasıl yapılır? (10 Puan)
Avometrenin diyot kademesinde iki yönde ölçülür; sağlam diyot bir yönde iletir, ters yönde iletmez.



