YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMASI - B
Adı Soyadı    :					Sınıfı/No:			Aldığı Not:

SORULAR
1. Klasik ateşleme sistemi nedir? (10 Puan)
2. Bujinin görevi nedir? (10 Puan)
3. Ateşleme bobininin görevi nedir? (10 Puan)
4. Ateşleme avansı ne demektir? (10 Puan)
5. Elektronik ateşleme sisteminin üstünlükleri nelerdir? (15 Puan)
6. Elektronik ateşleme sistemi çeşitleri nelerdir? (15 Puan)
7. Hall etkisi kumandalı elektronik ateşleme sisteminin parçaları nelerdir? (15 Puan)
8. Distribütörsüz ikiz ateşleme sisteminin yapısını açıklayınız. (15 Puan)

Süre : 40 Dk									      Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK



2026/2027 OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI CEVAP ANAHTARI - B

	1. Klasik ateşleme sistemi nedir? (10 Puan)
Benzinli motorda sıkıştırılmış yakıt-hava karışımını uygun zamanda buji kıvılcımıyla ateşleyen sistemdir.

	2. Bujinin görevi nedir? (10 Puan)
Ateşleme bobininden gelen yüksek gerilimle elektrotları arasında kıvılcım oluşturarak karışımı ateşler.

	3. Ateşleme bobininin görevi nedir? (10 Puan)
Akü gerilimini bujide kıvılcım oluşturacak yüksek gerilime yükseltir.

	4. Ateşleme avansı ne demektir? (10 Puan)
Yanmanın uygun zamanda tamamlanması için kıvılcımın piston ÜÖN'ye gelmeden önce verilmesidir.

	5. Elektronik ateşleme sisteminin üstünlükleri nelerdir? (15 Puan)
Daha güçlü ve kararlı kıvılcım, daha az bakım, yüksek devirlerde güvenilir çalışma ve daha hassas ateşleme zamanlaması sağlar.

	6. Elektronik ateşleme sistemi çeşitleri nelerdir? (15 Puan)
Platin kumandalı transistörlü, endüktif vericili, Hall etkili ve distribütörsüz elektronik ateşleme sistemleridir.

	7. Hall etkisi kumandalı elektronik ateşleme sisteminin parçaları nelerdir? (15 Puan)
Hall vericisi/sensörü, ateşleme kontrol modülü, ateşleme bobini, ECU/kumanda devresi ve bujilerden oluşur.

	8. Distribütörsüz ikiz ateşleme sisteminin yapısını açıklayınız. (15 Puan)
Bir bobin aynı anda eş silindir çiftindeki iki bujiyi ateşler; biri iş zamanında, diğeri egzoz zamanında kıvılcım üretir.



