YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMASI - C
Adı Soyadı    :					Sınıfı/No:			Aldığı Not:

SORULAR
1. Her silindir için bağımsız (direkt) ateşleme sisteminin yapısını açıklayınız. (10 Puan)
2. Karbüratörün görevi nedir? (15 Puan)
3. Karbüratörlü yakıt sisteminin parçaları nelerdir? (15 Puan)
4. Tek noktalı püskürtme sistemi (SPI) nasıl çalışır? (15 Puan)
5. Çok noktalı püskürtme sisteminin (MPI) çalışmasını açıklayınız. (15 Puan)
6. Direkt enjeksiyon sisteminin avantajları nelerdir? (15 Puan)
7. GDI direkt püskürtmeli yakıt sisteminin temel parçaları nelerdir? (15 Puan)

Süre : 40 Dk									      Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK



2026/2027 OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI CEVAP ANAHTARI - C

	1. Her silindir için bağımsız (direkt) ateşleme sisteminin yapısını açıklayınız. (10 Puan)
Her bujinin üzerinde veya yakınında ayrı bir ateşleme bobini bulunur ve ECU bobinleri ayrı ayrı kumanda eder.

	2. Karbüratörün görevi nedir? (15 Puan)
Motorun çalışma şartlarına uygun oranda yakıt-hava karışımı hazırlayıp silindirlere gönderir.

	3. Karbüratörlü yakıt sisteminin parçaları nelerdir? (15 Puan)
Yakıt deposu, yakıt pompası, filtre, borular, karbüratör ve hava filtresidir.

	4. Tek noktalı püskürtme sistemi (SPI) nasıl çalışır? (15 Puan)
Tek enjektör yakıtı gaz kelebeği civarında emme manifolduna püskürtür; ECU enjektörün açık kalma süresini kontrol eder.

	5. Çok noktalı püskürtme sisteminin (MPI) çalışmasını açıklayınız. (15 Puan)
Her silindirin emme kanalında ayrı enjektör bulunur; ECU motorun hava ve çalışma bilgilerine göre yakıt miktarını ayarlar.

	6. Direkt enjeksiyon sisteminin avantajları nelerdir? (15 Puan)
Daha hassas yakıt dozajı, yüksek performans, düşük yakıt tüketimi ve daha düşük emisyon sağlayabilir.

	7. GDI direkt püskürtmeli yakıt sisteminin temel parçaları nelerdir? (15 Puan)
Yüksek basınç pompası, basınç sensörü, yakıt kütüğü, basınç kontrol valfi ve enjektörlerdir.



