YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMASI - A
Adı Soyadı    :					Sınıfı/No:			Aldığı Not:

SORULAR
1. Isıtma sisteminin görevi nedir? (10 Puan)
2. Isıtma sisteminin elemanları nelerdir? (10 Puan)
3. Kalorifer motorunun görevi nedir? (10 Puan)
4. Havalandırma sisteminin görevi nedir? (10 Puan)
5. Elektrikli ek ısıtıcı (PTC) nedir? (10 Puan)
6. Araç haberleşme ağı sistemi ne işe yarar? (10 Puan)
7. CAN-Bus hattı ne demektir? (10 Puan)
8. CAN-Bus hattının avantajları nelerdir? (10 Puan)
9. Veri yolu modeli ağ mimarisini açıklayınız. (10 Puan)
10. Yıldız modeli ağ mimarisini açıklayınız. (10 Puan)

Süre : 40 Dk									      Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK



2026/2027 OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI CEVAP ANAHTARI - A

	1. Isıtma sisteminin görevi nedir? (10 Puan)
Motor soğutma sıvısındaki ısıdan yararlanarak araç içini ısıtmak ve gerektiğinde camların buğusunu çözmektir.

	2. Isıtma sisteminin elemanları nelerdir? (10 Puan)
Kalorifer radyatörü, fan/kalorifer motoru, hava kanalları, klapeler, kumanda elemanları, hortumlar ve ilgili valflerden oluşur.

	3. Kalorifer motorunun görevi nedir? (10 Puan)
Havayı kalorifer radyatörü ve hava kanalları üzerinden geçirerek kabine üflemektir.

	4. Havalandırma sisteminin görevi nedir? (10 Puan)
Araç içine temiz hava almak, havayı uygun bölgelere dağıtmak ve kabin havasını yenilemektir.

	5. Elektrikli ek ısıtıcı (PTC) nedir? (10 Puan)
Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürerek motor yeterince ısınmadan kabin ısıtmasına destek veren elemandır.

	6. Araç haberleşme ağı sistemi ne işe yarar? (10 Puan)
Elektronik kontrol ünitelerinin ortak veri hatları üzerinden bilgi alışverişi yapmasını sağlar.

	7. CAN-Bus hattı ne demektir? (10 Puan)
Araçtaki elektronik kontrol ünitelerinin birbirleriyle seri veri haberleşmesi yapmasını sağlayan ağ/protokoldür.

	8. CAN-Bus hattının avantajları nelerdir? (10 Puan)
Kablo ve terminal sayısını/ağırlığını azaltır, kontrol üniteleri arasında hızlı veri paylaşımı sağlar ve arıza teşhisini kolaylaştırır.

	9. Veri yolu modeli ağ mimarisini açıklayınız. (10 Puan)
Kontrol üniteleri ortak bir haberleşme hattına bağlanır ve veriler aynı hat üzerinden ilgili ünitelere iletilir.

	10. Yıldız modeli ağ mimarisini açıklayınız. (10 Puan)
Kontrol üniteleri merkezi bir bağlantı noktasına ayrı hatlarla bağlanır; iletişim merkez üzerinden yürütülür.



