YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMASI - C
Adı Soyadı    :					Sınıfı/No:			Aldığı Not:

SORULAR
1. ECU'nun programlanması nasıl yapılır? (10 Puan)
2. Yeni takılan elektronik parçaların adaptasyonu neden yapılır? (15 Puan)
3. Silindir kaçak testi ne amaçla yapılır? (15 Puan)
4. Silindir kaçak testi sonuçları nasıl yorumlanır? (15 Puan)
5. Kompresyon testi ne amaçla yapılır? (15 Puan)
6. Benzinli motorda kompresyon testi nereden yapılır? (15 Puan)
7. Motor kompresyon testine nasıl hazırlanır? (15 Puan)

Süre : 40 Dk									      Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK



2026/2027 OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI CEVAP ANAHTARI - C

	1. ECU'nun programlanması nasıl yapılır? (10 Puan)
Uygun diagnostik/programlama cihazı ve üretici yazılımı kullanılarak gerekli yazılım veya kalibrasyon ECU'ya yüklenir.

	2. Yeni takılan elektronik parçaların adaptasyonu neden yapılır? (15 Puan)
Yeni parçanın özelliklerinin ECU tarafından tanınması ve sistemle doğru çalışması için tanıtım/adaptasyon gerekir.

	3. Silindir kaçak testi ne amaçla yapılır? (15 Puan)
Silindirin sızdırmazlığını kontrol ederek supap, segman, silindir veya conta kaynaklı kaçakların belirlenmesine yardımcı olur.

	4. Silindir kaçak testi sonuçları nasıl yorumlanır? (15 Puan)
Kaçak oranı ve havanın çıktığı yer dinlenir; emmeden kaçak emme supabını, egzozdan kaçak egzoz supabını, karterden kaçak segman/silindiri düşündürür.

	5. Kompresyon testi ne amaçla yapılır? (15 Puan)
Silindirlerin sıkıştırma basınçlarını ölçerek motorun mekanik durumunu ve silindirler arası farkları değerlendirmek için yapılır.

	6. Benzinli motorda kompresyon testi nereden yapılır? (15 Puan)
Bujiler sökülerek kompresyon test cihazı buji yuvasına bağlanır.

	7. Motor kompresyon testine nasıl hazırlanır? (15 Puan)
Motor uygun çalışma sıcaklığına getirilir, ateşleme/yakıt devre dışı bırakılır, bujiler sökülür ve akünün yeterli olması sağlanır.



