YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMASI - D
Adı Soyadı    :					Sınıfı/No:			Aldığı Not:

SORULAR
1. Vakum testi ne amaçla yapılır? (25 Puan)
2. Benzinli içten yanmalı motorun periyodik bakımında hangi işlemler yapılır? (25 Puan)
3. Yakıt sisteminin periyodik bakımında hangi işlemler yapılır? (20 Puan)
4. Şarj sisteminin periyodik bakımında hangi işlemler yapılır? (15 Puan)
5. Periyodik bakımda üretici talimatlarına uyulmasının önemi nedir? (15 Puan)

Süre : 40 Dk									      Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK



2026/2027 OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI CEVAP ANAHTARI - D

	1. Vakum testi ne amaçla yapılır? (25 Puan)
Emme manifoldu vakumunu ölçerek motorun mekanik durumu, supap zamanlaması ve olası kaçaklar hakkında bilgi edinmek için yapılır.

	2. Benzinli içten yanmalı motorun periyodik bakımında hangi işlemler yapılır? (25 Puan)
Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi ve bujiler üretici periyotlarına göre kontrol edilir/değiştirilir.

	3. Yakıt sisteminin periyodik bakımında hangi işlemler yapılır? (20 Puan)
Enjektör temizliği ve ilgili yakıt/buhar kontrol elemanlarının üretici talimatına göre kontrolleri yapılır.

	4. Şarj sisteminin periyodik bakımında hangi işlemler yapılır? (15 Puan)
Alternatör/jeneratör tahrik kayışının gerginliği ve durumu, bağlantılar ve şarj değerleri kontrol edilir; gerekirse kayış değiştirilir.

	5. Periyodik bakımda üretici talimatlarına uyulmasının önemi nedir? (15 Puan)
Doğru bakım aralığı, uygun parça/sıvı kullanımı ve güvenli işlem sırası sağlanarak sistem ömrü ve güvenilirliği korunur.



