YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV GÖVDE KAYNAK DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI
Adı Soyadı :					Sınıfı/No:				Aldığı Not:
SORULAR
1. Pop perçinle birleştirme işleminde kullanılan araç ve elemanlardan dört tanesini maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
2. Gazaltı kaynak sisteminin temel elemanlarından beş tanesini yazınız. (15 Puan)
3. Sert lehim ile yumuşak lehim arasındaki temel fark nedir? (10 Puan)
4. Gazaltı kaynağında koruyucu gazın görevi nedir? (10 Puan)
5. Gazaltı kaynağında yatay küt ek kaynağı yapılırken parçalar nasıl hazırlanır? (10 Puan)
6. Gazaltı köşe kaynağı nedir? (10 Puan)
7. Kaynak banyosunu havanın etkisinden koruyan gaza .................... gaz denir. (10 Puan)
8. Tek taraftan erişilebilen sac parçaların birleştirilmesinde sık kullanılan perçine .................... perçin denir. (10 Puan)
9. (   ) Gazaltı kaynağında kaynak bölgesi koruyucu gaz ile atmosferden korunur. (5 Puan)
10. (   ) Pop perçin uygulamasında parçaların delinmesine hiçbir zaman gerek yoktur. (5 Puan)

Süre : 40 Dk									        Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


2026/2027 OTOMOTİV GÖVDE KAYNAK DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI CEVAP ANAHTARI

	1. Pop perçinle birleştirme işleminde kullanılan araç ve elemanlardan dört tanesini maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
Pop perçin, pop perçin tabancası, matkap, uygun çapta matkap ucu ve işaretleme araçları. Dört tanesi yeterlidir.

	2. Gazaltı kaynak sisteminin temel elemanlarından beş tanesini yazınız. (15 Puan)
Kaynak güç ünitesi, tel sürme ünitesi, kaynak teli, torç, koruyucu gaz tüpü, regülatör/debimetre ve şase kablosu. Beş tanesi yeterlidir.

	3. Sert lehim ile yumuşak lehim arasındaki temel fark nedir? (10 Puan)
Sert lehimde kullanılan ilave metalin ergime sıcaklığı yumuşak lehime göre daha yüksektir ve birleşim genellikle daha dayanıklıdır.

	4. Gazaltı kaynağında koruyucu gazın görevi nedir? (10 Puan)
Kaynak banyosunu atmosferdeki oksijen, azot ve diğer gazların olumsuz etkilerinden korumaktır.

	5. Gazaltı kaynağında yatay küt ek kaynağı yapılırken parçalar nasıl hazırlanır? (10 Puan)
Parça yüzeyleri temizlenir, kenarlar uygun biçimde hazırlanır, parçalar aynı düzlemde uygun aralıkla hizalanır ve sabitlenir.

	6. Gazaltı köşe kaynağı nedir? (10 Puan)
Birbirine açılı konumda bulunan iki parçanın birleşim köşesine gazaltı yöntemiyle kaynak dikişi çekilerek birleştirilmesidir.

	7. Kaynak banyosunu havanın etkisinden koruyan gaza .................... gaz denir. (10 Puan)
koruyucu

	8. Tek taraftan erişilebilen sac parçaların birleştirilmesinde sık kullanılan perçine .................... perçin denir. (10 Puan)
pop

	9. (   ) Gazaltı kaynağında kaynak bölgesi koruyucu gaz ile atmosferden korunur. (5 Puan)
Doğru

	10. (   ) Pop perçin uygulamasında parçaların delinmesine hiçbir zaman gerek yoktur. (5 Puan)
Yanlış



