YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV GÖVDE MEKANİĞİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMASI
Adı Soyadı :					Sınıfı/No:				Aldığı Not:
SORULAR
1. Otomotiv imalat sektörünün kaza önleyici ve azaltıcı çalışmalarını maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
2. Otomobil gövdesinde ikinci dönem ele alınan koruma ve yalıtım konularını maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
3. Otomobil gövdesinde aerodinamik etkiler incelenirken hangi özellikler değerlendirilir? (10 Puan)
4. Aerodinamik etkilerin zararlarını azaltmak için ne yapılır? (10 Puan)
5. Otomobil gövdesinde korozyona karşı yalıtım hangi aşamalarda ele alınır? (10 Puan)
6. Otomobil gövdesinde su yalıtımı hangi aşamalarda ele alınır? (10 Puan)
7. Metal yüzeylerin çevresel etkiler sonucu bozulmasına .................... denir. (10 Puan)
8. Otomobil gövdesinde ısı ve .................... yalıtımı birlikte ele alınan konulardandır. (10 Puan)
9. (   ) Otomobil gövdesinde hava akışı ile hızın oluşturduğu basınç aerodinamik değerlendirmede dikkate alınır. (5 Puan)
10. (   ) Su yalıtımı yalnızca araç üretildikten sonra yapılır; üretim aşamasında herhangi bir önlem alınmaz. (5 Puan)

Süre : 40 Dk									        Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK

2026/2027 OTOMOTİV GÖVDE MEKANİĞİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI CEVAP ANAHTARI
1. Otomotiv imalat sektörünün kaza önleyici ve azaltıcı çalışmalarını maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
1. Kaza önleyici çalışmalar
2. Kaza esnasında sonuçları sınırlandırıcı önlemler
3. Kaza sonrası ağırlığı azaltıcı önlemler
2. Otomobil gövdesinde ikinci dönem ele alınan koruma ve yalıtım konularını maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
1. Aerodinamik etkilerin azaltılması
2. Korozyonun önlenmesine yönelik yalıtım
3. Su yalıtımı
4. Isı yalıtımı
5. Ses yalıtımı
3. Otomobil gövdesinde aerodinamik etkiler incelenirken hangi özellikler değerlendirilir? (10 Puan)
Gövdenin karşılaştığı aerodinamik etkiler, hava akışı özellikleri ile hızın ve meydana getirdiği basıncın etkileri değerlendirilir.
4. Aerodinamik etkilerin zararlarını azaltmak için ne yapılır? (10 Puan)
Aerodinamik etkiler tespit edilir ve bu etkilerin zararlarını önlemeye yönelik iyileştirme yöntemleri uygulanır.
5. Otomobil gövdesinde korozyona karşı yalıtım hangi aşamalarda ele alınır? (10 Puan)
İmalat aşamasında ve bakım-onarım aşamasında korozyon yalıtım teknikleri uygulanır.
6. Otomobil gövdesinde su yalıtımı hangi aşamalarda ele alınır? (10 Puan)
Üretim aşamasında ve bakım-onarım aşamasında su yalıtımı için gerekli önlemler alınır.
7. Metal yüzeylerin çevresel etkiler sonucu bozulmasına .................... denir. (10 Puan)
korozyon
8. Otomobil gövdesinde ısı ve .................... yalıtımı birlikte ele alınan konulardandır. (10 Puan)
ses
9. (   ) Otomobil gövdesinde hava akışı ile hızın oluşturduğu basınç aerodinamik değerlendirmede dikkate alınır. (5 Puan)
Doğru
10. (   ) Su yalıtımı yalnızca araç üretildikten sonra yapılır; üretim aşamasında herhangi bir önlem alınmaz. (5 Puan)
Yanlış
