YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV GÖVDE ONARIMI DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI
Adı Soyadı :					Sınıfı/No:				Aldığı Not:
SORULAR
1. Panel onarımına hazırlıkta kullanılan kesme ve temizleme araçlarını maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
2. Araç panellerinde oluşan hasar çeşitlerini ve bu hasarlarda kullanılan temel düzeltme araçlarını maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
3. Punta çürütme cihazı hangi amaçla kullanılır? (10 Puan)
4. Pnömatik karoseri testeresinin görevi nedir? (10 Puan)
5. Plazma kesici ile panel sacı kesilirken dikkat edilmesi gereken temel husus nedir? (10 Puan)
6. Eziklerin çekiç ve dayama kullanılarak düzeltilmesinde dayama takozunun görevi nedir? (10 Puan)
7. Birleştirilmiş kalın panel saclarını kesmede kullanılan pnömatik el aletine .................... denir. (10 Puan)
8. Panel üzerindeki göçüklerin yüzeye zarar vermeden çekilmesinde kullanılan cihaza .................... cihazı denir. (10 Puan)
9. (   ) Punta çürütme cihazı, punta kaynaklı gövde parçalarının ayrılmasında kullanılabilir. (5 Puan)
10. (   ) Plazma kesici yalnızca plastik parçaların kesilmesinde kullanılır. (5 Puan)

Süre : 40 Dk									        Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK

2026/2027 OTOMOTİV GÖVDE ONARIMI DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI CEVAP ANAHTARI
1. Panel onarımına hazırlıkta kullanılan kesme ve temizleme araçlarını maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
1. Punta çürütme cihazı
2. Pnömatik karoseri testeresi
3. Plazma kesici
4. Pnömatik keski
5. Yüzey ve mastik temizleme araçları
2. Araç panellerinde oluşan hasar çeşitlerini ve bu hasarlarda kullanılan temel düzeltme araçlarını maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
1. Ezik ve göçükler
2. Çizik ve yüzey bozuklukları
3. Yırtılma / delinme
4. Çekiç ve dayama takozları
5. Vakumlu düzeltme cihazı
3. Punta çürütme cihazı hangi amaçla kullanılır? (10 Puan)
Gövde panellerindeki punta kaynaklarını ayırmak ve kaynaklı parçaların sökülmesini kolaylaştırmak için kullanılır.
4. Pnömatik karoseri testeresinin görevi nedir? (10 Puan)
İnce gövde saclarını kontrollü biçimde kesmek için kullanılır.
5. Plazma kesici ile panel sacı kesilirken dikkat edilmesi gereken temel husus nedir? (10 Puan)
Kesim hattı doğru belirlenmeli, çevredeki parça ve tesisatlar korunmalı ve uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır.
6. Eziklerin çekiç ve dayama kullanılarak düzeltilmesinde dayama takozunun görevi nedir? (10 Puan)
Sacın arka yüzeyini destekleyerek çekiç darbelerinin kontrollü biçimde şekillendirme yapmasını sağlamaktır.
7. Birleştirilmiş kalın panel saclarını kesmede kullanılan pnömatik el aletine .................... denir. (10 Puan)
pnömatik keski
8. Panel üzerindeki göçüklerin yüzeye zarar vermeden çekilmesinde kullanılan cihaza .................... cihazı denir. (10 Puan)
vakumlu düzeltme / vakumlu çektirme
9. (   ) Punta çürütme cihazı, punta kaynaklı gövde parçalarının ayrılmasında kullanılabilir. (5 Puan)
Doğru
10. (   ) Plazma kesici yalnızca plastik parçaların kesilmesinde kullanılır. (5 Puan)
Yanlış
