YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV GÖVDE ONARIMI DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMASI
Adı Soyadı :					Sınıfı/No:				Aldığı Not:
SORULAR
1. Karoseri ve şasi onarımında bilinmesi gereken temel yapı ve malzemeleri maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
2. Otomotiv cam sistemlerinde yapılan temel bakım ve değiştirme işlemlerini maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
3. Sabit yapışma cam değiştirilirken cam yapıştırma kimyasalları neden kullanılır? (10 Puan)
4. Mekanik cam hareket sisteminin temel görevi nedir? (10 Puan)
5. Merkezi elektrik kilit sisteminin görevi nedir? (10 Puan)
6. Otomobil kapılarının ayar ve kontrolünde nelere dikkat edilir? (10 Puan)
7. Araç kapılarındaki kilitlerin birlikte elektrikli olarak kumanda edilmesini sağlayan sisteme .................... denir. (10 Puan)
8. Kapı camını elektrik motoru yardımıyla hareket ettiren sisteme .................... cam sistemi denir. (10 Puan)
9. (   ) Sabit yapışma cam değişiminde uygun yapıştırma kimyasalları kullanılır. (5 Puan)
10. (   ) Merkezi elektrik kilit sisteminin kapı kilitleriyle herhangi bir ilişkisi yoktur. (5 Puan)

Süre : 40 Dk									        Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK

2026/2027 OTOMOTİV GÖVDE ONARIMI DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI CEVAP ANAHTARI
1. Karoseri ve şasi onarımında bilinmesi gereken temel yapı ve malzemeleri maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
1. Şasi tipleri
2. Karoseri iskelet yapıları
3. Şasi imalat malzemeleri
4. Karoseri kaplama malzemeleri
5. Birleştirme ve kaynak yöntemleri
2. Otomotiv cam sistemlerinde yapılan temel bakım ve değiştirme işlemlerini maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
1. Sabit yapışma camın sökülmesi ve takılması
2. Sabit fitilli camın değiştirilmesi
3. Cam fitil ve çıtalarının kontrolü
4. Mekanik cam sisteminin bakım ve değişimi
5. Elektrikli cam sisteminin kontrol ve bakımı
3. Sabit yapışma cam değiştirilirken cam yapıştırma kimyasalları neden kullanılır? (10 Puan)
Camın gövdeye güvenli ve sızdırmaz biçimde yapışmasını sağlamak için kullanılır.
4. Mekanik cam hareket sisteminin temel görevi nedir? (10 Puan)
Kapı camının mekanik kumanda ile aşağı ve yukarı hareket etmesini sağlamaktır.
5. Merkezi elektrik kilit sisteminin görevi nedir? (10 Puan)
Araç kapılarındaki kilitlerin elektrikli kumanda ile birlikte açılıp kapanmasını sağlamaktır.
6. Otomobil kapılarının ayar ve kontrolünde nelere dikkat edilir? (10 Puan)
Kapının gövde açıklığına uyumu, kaporta aralıkları, menteşe ve kilit bağlantıları, açılma-kapanma durumu ve fitil temasları kontrol edilir.
7. Araç kapılarındaki kilitlerin birlikte elektrikli olarak kumanda edilmesini sağlayan sisteme .................... denir. (10 Puan)
merkezi elektrik kilit sistemi
8. Kapı camını elektrik motoru yardımıyla hareket ettiren sisteme .................... cam sistemi denir. (10 Puan)
elektrikli
9. (   ) Sabit yapışma cam değişiminde uygun yapıştırma kimyasalları kullanılır. (5 Puan)
Doğru
10. (   ) Merkezi elektrik kilit sisteminin kapı kilitleriyle herhangi bir ilişkisi yoktur. (5 Puan)
Yanlış
