YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV GÖVDE TEKNOLOJİSİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI
Adı Soyadı :					Sınıfı/No:				Aldığı Not:
SORULAR
1. Oksi-gaz kaynağında kullanılan temel donanımlardan beş tanesini maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
2. Elektrik ark kaynağında kullanılan temel donanım ve yardımcı elemanlardan beş tanesini yazınız. (15 Puan)
3. Oksi-gaz kaynağında basınç düşürücünün görevi nedir? (10 Puan)
4. Oksi-gaz kaynağında kaynak üflecinin görevi nedir? (10 Puan)
5. Elektrik ark kaynağında elektrodun görevi nedir? (10 Puan)
6. Elektrik ark kaynak makinesinin temel görevi nedir? (10 Puan)
7. Oksi-gaz kaynağında yakıcı gaz olarak ................................... kullanılır. (10 Puan)
8. Elektrik ark kaynağında arkı oluşturan sarf malzemesine ...................................... denir. (10 Puan)
9. (      ) Oksi-gaz kaynağında basınç düşürücü, tüp basıncını çalışma basıncına düşürür. (5 Puan)
10. (      ) Elektrik ark kaynağında şase bağlantısına ihtiyaç yoktur. (5 Puan)

Süre : 40 Dk									        Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


2026/2027 OTOMOTİV GÖVDE TEKNOLOJİSİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI CEVAP ANAHTARI

	1. Oksi-gaz kaynağında kullanılan temel donanımlardan beş tanesini maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
1. Oksijen tüpü, 
2. Asetilen tüpü, 
3. Basınç düşürücüler, 
4. Hortumlar, 
5. Güvenlik elemanları 
6. Kaynak üfleci.


	2. Elektrik ark kaynağında kullanılan temel donanım ve yardımcı elemanlardan beş tanesini yazınız. (15 Puan)
1. Kaynak makinesi, 
2. Elektrot pensesi,
3. Şase pensesi, 
4. Kaynak kabloları, 
5. Elektrot
6. Kişisel koruyucu donanımlar. 


	3. Oksi-gaz kaynağında basınç düşürücünün görevi nedir? (10 Puan)
Tüpteki yüksek gaz basıncını çalışma için uygun ve ayarlanabilir basınca düşürmektir.

	4. Oksi-gaz kaynağında kaynak üflecinin görevi nedir? (10 Puan)
Oksijen ile yanıcı gazı uygun oranda karıştırıp yakarak kaynak için gerekli alevi oluşturmaktır.

	5. Elektrik ark kaynağında elektrodun görevi nedir? (10 Puan)
Elektrik arkının oluşmasını sağlar; elektrot türüne göre kaynak bölgesine ilave metal de sağlar.

	6. Elektrik ark kaynak makinesinin temel görevi nedir? (10 Puan)
Kaynak için gerekli uygun akım ve gerilimi sağlayarak elektrot ile iş parçası arasında ark oluşmasını sağlamaktır.

	7. Oksi-gaz kaynağında yakıcı gaz olarak .................... kullanılır. (10 Puan)
oksijen

	8. Elektrik ark kaynağında arkı oluşturan sarf malzemesine .................... denir. (10 Puan)
elektrot

	9. (   ) Oksi-gaz kaynağında basınç düşürücü, tüp basıncını çalışma basıncına düşürür. (5 Puan)
Doğru

	10. (   ) Elektrik ark kaynağında şase bağlantısına ihtiyaç yoktur. (5 Puan)
Yanlış



