YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV GÖVDE TEKNOLOJİSİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMASI
Adı Soyadı :					Sınıfı/No:				Aldığı Not:
SORULAR
1. Punta (elektrik direnç) kaynak sisteminde kullanılan temel elemanlardan dört tanesini maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
2. Gazaltı kaynak sisteminin temel donanım ve sarf malzemelerinden beş tanesini yazınız. (15 Puan)
3. Punta kaynağının otomotiv gövdesinde kullanılma amacı nedir? (10 Puan)
4. Dikiş kaynağı nedir? (10 Puan)
5. Gazaltı kaynağında koruyucu gazın görevi nedir? (10 Puan)
6. Yumuşak lehimlemenin temel özelliği nedir? (10 Puan)
7. Sac parçaların noktasal olarak birleştirildiği elektrik direnç kaynak yöntemine .................... kaynağı denir. (10 Puan)
8. Gazaltı kaynağında kaynak bölgesini havadan koruyan gaza .................... gaz denir. (10 Puan)
9. (   ) Punta kaynağı otomotiv gövde saclarının birleştirilmesinde kullanılabilir. (5 Puan)
10. (   ) Yumuşak lehimlemede ana malzemelerin tamamen eritilmesi gerekir. (5 Puan)

Süre : 40 Dk									        Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


2026/2027 OTOMOTİV GÖVDE TEKNOLOJİSİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI CEVAP ANAHTARI

	1. Punta (elektrik direnç) kaynak sisteminde kullanılan temel elemanlardan dört tanesini maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
1. Punta kaynak makinesi, 
2. Elektrotlar,
3. Elektrot kolları, 
4. Sıkıştırma sistemi 
5. Kumanda sistemi. 

	2. Gazaltı kaynak sisteminin temel donanım ve sarf malzemelerinden beş tanesini yazınız. (15 Puan)
1. Kaynak güç ünitesi, 
2. Tel sürme ünitesi,
3. Kaynak teli, 
4. Torç,
5. Koruyucu gaz tüpü, 
6. Regülatör/debimetre 
7. Şase kablosu.

	3. Punta kaynağının otomotiv gövdesinde kullanılma amacı nedir? (10 Puan)
Üst üste gelen ince sac gövde parçalarını hızlı ve noktasal olarak birleştirmektir.

	4. Dikiş kaynağı nedir? (10 Puan)
Dönen elektrotlar yardımıyla saclarda ardışık veya sürekli direnç kaynak noktaları oluşturarak dikiş biçiminde birleştirme yapan yöntemdir.

	5. Gazaltı kaynağında koruyucu gazın görevi nedir? (10 Puan)
Kaynak banyosunu atmosferin olumsuz etkilerinden korumaktır.

	6. Yumuşak lehimlemenin temel özelliği nedir? (10 Puan)
Ana parçalar eritilmeden, düşük ergime sıcaklıklı lehim alaşımı eritilerek birleştirme yapılmasıdır.

	7. Sac parçaların noktasal olarak birleştirildiği elektrik direnç kaynak yöntemine .................... kaynağı denir. (10 Puan)
punta

	8. Gazaltı kaynağında kaynak bölgesini havadan koruyan gaza .................... gaz denir. (10 Puan)
koruyucu

	9. (   ) Punta kaynağı otomotiv gövde saclarının birleştirilmesinde kullanılabilir. (5 Puan)
Doğru

	10. (   ) Yumuşak lehimlemede ana malzemelerin tamamen eritilmesi gerekir. (5 Puan)
Yanlış



