YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV GÖVDE TEKNOLOJİSİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI
Adı Soyadı :					Sınıfı/No:				Aldığı Not:
SORULAR
1. Hava şartlandırıcısının temel bölümlerini ve görevlerini maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
2. Pnömatik gövde onarım ekipmanlarından beş tanesini yazınız. (15 Puan)
3. Pnömatik karoseri testeresinin görevi nedir? (10 Puan)
4. Pnömatik punta çürütme cihazı veya frezesi ne amaçla kullanılır? (10 Puan)
5. Vakumlu pnömatik göçük çektirme makinesinin görevi nedir? (10 Puan)
6. Spiral taşlamanın otomotiv gövde onarımındaki görevi nedir? (10 Puan)
7. Basınçlı hava ile çalışan ekipmanlara .................... ekipman denir. (10 Puan)
8. Delik delmek için kullanılan elektrikli tezgâha .................... tezgâhı denir. (10 Puan)
9. (   ) Hava şartlandırıcısının filtre bölümü basınçlı havadaki kir ve suyun ayrılmasına yardımcı olur. (5 Puan)
10. (   ) Pnömatik el aletleri elektrik enerjisi olmadan hiçbir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan çalışır. (5 Puan)

Süre : 40 Dk									        Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


2026/2027 OTOMOTİV GÖVDE TEKNOLOJİSİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI CEVAP ANAHTARI

	1. Hava şartlandırıcısının temel bölümlerini ve görevlerini maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
Filtre: havadaki kir ve suyu ayırır. 
Basınç ayarlayıcı: çalışma basıncını düzenler. 
Yağlayıcı: gerekli durumlarda pnömatik elemanlara yağ sağlar.

	2. Pnömatik gövde onarım ekipmanlarından beş tanesini yazınız. (15 Puan)
1. Pnömatik karoseri testeresi, 
2. Punta çürütme cihazı/frezesi, 
3. Cam sökme cihazı, 
4. Avuç taşlama, 
5. El matkabı, 
6. Keski, 
7. Perçin tabancası, 
8. Şeritli zımpara, 
9. Havşa açma 
10. Vakumlu göçük çektirme.

	3. Pnömatik karoseri testeresinin görevi nedir? (10 Puan)
Karoseri sacı ve uygun gövde parçalarını kontrollü biçimde kesmek için kullanılır.

	4. Pnömatik punta çürütme cihazı veya frezesi ne amaçla kullanılır? (10 Puan)
Punta kaynaklı sac parçaları ayırmak için punta kaynak noktalarını kaldırmak veya delmek amacıyla kullanılır.

	5. Vakumlu pnömatik göçük çektirme makinesinin görevi nedir? (10 Puan)
Uygun göçükleri yüzeye vakumla tutunarak dışarı doğru çekip düzeltmeye yardımcı olmaktır.

	6. Spiral taşlamanın otomotiv gövde onarımındaki görevi nedir? (10 Puan)
Metal yüzeylerde kesme, çapak alma, taşlama ve yüzey düzeltme işlemlerinde kullanılır.

	7. Basınçlı hava ile çalışan ekipmanlara .................... ekipman denir. (10 Puan)
pnömatik

	8. Delik delmek için kullanılan elektrikli tezgâha .................... tezgâhı denir. (10 Puan)
matkap

	9. (   ) Hava şartlandırıcısının filtre bölümü basınçlı havadaki kir ve suyun ayrılmasına yardımcı olur. (5 Puan)
Doğru

	10. (   ) Pnömatik el aletleri elektrik enerjisi olmadan hiçbir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan çalışır. (5 Puan)
Yanlış



