YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV GÖVDE TEKNOLOJİSİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMASI
Adı Soyadı :					Sınıfı/No:				Aldığı Not:
SORULAR
1. Elektrikli gövde onarım ekipmanlarından beş tanesini maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
2. Hidrolik gövde onarım ekipmanlarından beş tanesini yazınız. (15 Puan)
3. Plastik kaynak makinesinin otomotiv gövde onarımındaki görevi nedir? (10 Puan)
4. Spot hızlı çektirme cihazı ne amaçla kullanılır? (10 Puan)
5. Bilgisayarlı şasi ölçüm sisteminin görevi nedir? (10 Puan)
6. Delik açma ve kenet yapma pensesinin görevi nedir? (10 Puan)
7. Araç gövdesini kaldırmak için kullanılan hidrolik ekipmanlardan birine .................... denir. (10 Puan)
8. Kapı sacı kenarlarını bükmede kullanılan el aletine .................... denir. (10 Puan)
9. (     ) Bilgisayarlı şasi ölçüm sistemi, gövde ve şasideki ölçü sapmalarının kontrolünde kullanılır. (5 Puan)
10. (     ) Plazma kesme cihazının temel görevi araç camını sökmektir. (5 Puan)

Süre : 40 Dk									        Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


2026/2027 OTOMOTİV GÖVDE TEKNOLOJİSİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI CEVAP ANAHTARI

	1. Elektrikli gövde onarım ekipmanlarından beş tanesini maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
1. Giyotin/sac kesme makinesi, 
2. Döner testere, 
3. Zımpara makinesi, 
4. Kuru zımpara toz emiş sistemi, 
5. Plastik kaynak makinesi, 
6. Sıcak hava üfleyicisi, 
7. Plazma kesme cihazı, 
8. Indüksiyon ısıtma cihazı, 
9. Spot hızlı çektirme cihazı 
10. Liftler.

	2. Hidrolik gövde onarım ekipmanlarından beş tanesini yazınız. (15 Puan)
1. Bilgisayarlı şasi ölçüm sistemi ve avadanlıkları, 
2. Şasi/gövde düzeltme tezgâhı,
3. Şişe kriko, 
4. Itme pistonu 
5. Arabalı kriko.

	3. Plastik kaynak makinesinin otomotiv gövde onarımındaki görevi nedir? (10 Puan)
Uygun plastik gövde parçaları ve tamponlardaki hasarların kaynak yöntemiyle onarılmasında kullanılır.

	4. Spot hızlı çektirme cihazı ne amaçla kullanılır? (10 Puan)
Gövde sacındaki uygun göçük ve ezilmeleri sac yüzeyine bağlantı yaparak dışarı doğru çekip düzeltmek için kullanılır.

	5. Bilgisayarlı şasi ölçüm sisteminin görevi nedir? (10 Puan)
Araç şasi ve gövdesindeki ölçü ve konum sapmalarını üretici ölçülerine göre kontrol etmeye yardımcı olmaktır.

	6. Delik açma ve kenet yapma pensesinin görevi nedir? (10 Puan)
Sac üzerinde birleştirme için delik açmak ve sac kenarında kenet/basamak oluşturmak için kullanılır.

	7. Araç gövdesini kaldırmak için kullanılan hidrolik ekipmanlardan birine .................... denir. (10 Puan)
kriko

	8. Kapı sacı kenarlarını bükmede kullanılan el aletine .................... denir. (10 Puan)
kapı sacı bükme pensesi

	9. (   ) Bilgisayarlı şasi ölçüm sistemi, gövde ve şasideki ölçü sapmalarının kontrolünde kullanılır. (5 Puan)
Doğru

	10. (   ) Plazma kesme cihazının temel görevi araç camını sökmektir. (5 Puan)
Yanlış



