YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV TEMEL BOYA DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI - B GRUBU
Adı Soyadı: ............................................................    Sınıfı/No: ....................    Aldığı Not: ............
SORULAR
1. Boya atölyesinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
2. Metal yüzey hazırlama işlem basamaklarını maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
3. Kataforezli yüzey neden zımparalanır? (10 Puan)
4. Plastik yüzey hazırlanırken neden uygun zımpara kullanılmalıdır? (10 Puan)
5. Eski boyalı yüzeyde sağlam olmayan boya tabakalarına ne yapılır? (10 Puan)
6. Polyester macun hazırlanırken sertleştirici neden doğru oranda kullanılmalıdır? (10 Puan)
7. Boyama öncesinde yüzeydeki ince tozları almak için ____________________ kullanılır. (10 Puan)
8. Kaporta yüzeyindeki küçük bozuklukları doldurmak için ____________________ macun kullanılır. (10 Puan)
9. (    ) Zımparalama, boyanın yüzeye tutunmasını artırır. (5 Puan)
10. (    ) Tehlikeli boya atıkları normal çöplerle birlikte atılmalıdır. (5 Puan)

	Başarılar
Süre: 40 Dk                                                                                    Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


CEVAP ANAHTARI
OTOMOTİV TEMEL BOYA - B GRUBU
1. Boya atölyesinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları maddeler hâlinde yazınız.
   1. Maske/solunum koruyucu
   2. koruyucu gözlük
   3. eldiven
   4. iş elbisesi
   5. iş ayakkabısı.
2. Metal yüzey hazırlama işlem basamaklarını maddeler hâlinde yazınız.
   1. Yüzeyi kontrol etmek
   2. temizlemek
   3. uygun zımpara seçmek
   4. zımparalamak
   5. zımpara tozunu temizlemek.
3. Astar veya boyanın yüzeye tutunmasını artırmak için.
4. Plastik yüzeye zarar vermeden boya için uygun tutunma yüzeyi oluşturmak için.
5. Sağlam olmayan boya tabakaları yüzeyden uzaklaştırılır.
6. Macunun uygun sürede ve doğru şekilde sertleşmesini sağlamak için.
7. mumlu bez
8. polyester
9. Doğru
10. Yanlış
