YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV TEMEL BOYA DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI - A GRUBU
Adı Soyadı: ............................................................    Sınıfı/No: ....................    Aldığı Not: ............
SORULAR
1. Polyester macun hazırlanırken nelere dikkat edilir? (10 Puan)
2. Plastik yüzeye macun uygulamadan önce ne yapılmalıdır? (10 Puan)
3. Eski boyalı yüzeye macun uygulanmadan önce ne kontrol edilir? (10 Puan)
4. Maskelemenin amacı nedir? (10 Puan)
5. Maskelemede kullanılan malzemelere örnek veriniz. (10 Puan)
6. Kompresörün boya işlemindeki görevi nedir? (10 Puan)
7. Kompresörün hava hattındaki su neden tahliye edilmelidir? (10 Puan)
8. Kompresör basıncı neden kontrol edilir? (10 Puan)
9. Macunlanmış yüzeyin kuruması neden beklenir? (10 Puan)
10. Eski boyalı yüzeyde dolgu işleminin amacı nedir? (10 Puan)

	Başarılar
Süre: 40 Dk                                     				Mot.Arç. Tekn Öğrt Abdullah YANIK


CEVAP ANAHTARI
OTOMOTİV TEMEL BOYA - A GRUBU
1. Macun ve sertleştirici doğru oranda karıştırılır, temiz ekipman kullanılır ve gereğinden fazla karışım hazırlanmaz.
2. Yüzey temizlenmeli, uygun şekilde zımparalanmalı ve uygulamaya hazır hâle getirilmelidir.
3. Eski boya tabakasının sağlamlığı ve yüzeydeki hasar kontrol edilir.
4. Boya uygulanmayacak bölgeleri boya ve boya tozundan korumaktır.
5. Maskeleme bandı, maskeleme kâğıdı veya örtüsü ve uygun koruyucu filmler.
6. Boya tabancasına gerekli basınçlı havayı sağlamaktır.
7. Boyaya su karışmasını ve boya hatalarını önlemek için.
8. Boya tabancasının uygun hava basıncıyla çalışmasını sağlamak için.
9. Macunun yeterince sertleşmesi ve sağlıklı zımparalanabilmesi için.
10. Yüzeydeki küçük bozuklukları gidererek düzgün bir boya yüzeyi oluşturmaktır.
