YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV TEMEL BOYA DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI - B GRUBU
Adı Soyadı: ............................................................    Sınıfı/No: ....................    Aldığı Not: ............
SORULAR
1. Polyester macun uygulama basamaklarını maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
2. Maskeleme yapılırken dikkat edilecek hususları maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
3. Plastik yüzeye macun uygulamasının amacı nedir? (10 Puan)
4. Eski boyalı yüzey neden dolgu işleminden önce zımparalanır? (10 Puan)
5. Kompresör bakımının boya kalitesine etkisi nedir? (10 Puan)
6. Basınçlı hava hattındaki su ve yağ boyada neye neden olabilir? (10 Puan)
7. Boya uygulanmayacak bölgeleri koruma işlemine ______________ denir. (10 Puan)
8. Boya tabancasına basınçlı hava sağlayan cihaza ______________ denir. (10 Puan)
9. (      )Macun zımparalanmadan önce yeterince kurumuş olmalıdır. (5 Puan)
10. (     )Kompresörde biriken suyun boya uygulamasına hiçbir etkisi yoktur. (5 Puan)

										Başarılar
Süre: 40 Dk                                                                           	   Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


CEVAP ANAHTARI
OTOMOTİV TEMEL BOYA - B GRUBU
1. Polyester macun uygulama basamaklarını maddeler hâlinde yazınız.
   1. Yüzeyi hazırlamak
   2. macunu sertleştiriciyle karıştırmak
   3. macunu ince katlar hâlinde uygulamak
   4. kurutmak
   5. zımparalamak.
2. Maskeleme yapılırken dikkat edilecek hususları maddeler hâlinde yazınız.
   1. Yüzeyi temizlemek
   2. sınırları doğru belirlemek
   3. bandı düzgün yapıştırmak
   4. boya almayacak yerleri tamamen kapatmak
   5. uygun maskeleme malzemesi kullanmak.
3. Plastik parçadaki küçük yüzey bozukluklarını düzeltmektir.
4. Yüzeyi düzgünleştirmek ve macunun tutunmasını artırmak için.
5. Temiz ve uygun basınçta hava sağlayarak boya hatalarının azalmasına yardımcı olur.
6. Yüzey ve boya kusurlarına neden olabilir.
7. maskeleme
8. kompresör
9. Doğru
10. Yanlış
