YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV TEMEL BOYA DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI - A GRUBU
Adı Soyadı: ............................................................    Sınıfı/No: ....................    Aldığı Not: ............
SORULAR
1. Boya tabancasının temel görevi nedir? (10 Puan)
2. Boya tabancasında hava basıncı neden ayarlanır? (10 Puan)
3. Boya tabancasında yelpaze ayarı neyi belirler? (10 Puan)
4. Boya tabancası neden temiz tutulmalıdır? (10 Puan)
5. Astar boya kabininin temel görevi nedir? (10 Puan)
6. Boya kabininde filtrelerin görevi nedir? (10 Puan)
7. Boya kabininde havalandırma neden önemlidir? (10 Puan)
8. Boya kurutma kabininin görevi nedir? (10 Puan)
9.  Kurutma sıcaklığı neden doğru ayarlanmalıdır? (10 Puan)
10. Kurutma işleminden önce parçada ne kontrol edilir? (10 Puan)
Başarılar
Süre: 40 Dk                                                                           		Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


CEVAP ANAHTARI
OTOMOTİV TEMEL BOYA - A GRUBU
1. Boyayı atomize ederek yüzeye düzgün biçimde püskürtmektir.
2. Doğru atomizasyon ve düzgün boya dağılımı sağlamak için.
3. Püskürtülen boyanın yüzey üzerindeki atım genişliğini ve şeklini belirler.
4. Tıkanmayı, düzensiz püskürtmeyi ve boya kusurlarını önlemek için.
5. Astar uygulaması için temiz, kontrollü ve havalandırılmış bir ortam sağlamaktır.
6. Havadaki toz ve kirleri tutarak temiz hava akışı sağlamaktır.
7. Boya buharını ve püskürtme sisini uzaklaştırmak, güvenli çalışma ortamı sağlamak için.
8. Boyalı parçanın uygun sıcaklık ve sürede kurumasını sağlamaktır.
9. Boyanın üretici değerlerine uygun ve hatasız kuruması için.
10. Boya uygulamasının tamamlanması, yüzey durumu ve kabin ayarları kontrol edilir.
