YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV TEMEL BOYA DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI - B GRUBU
Adı Soyadı: ............................................................    Sınıfı/No: ....................    Aldığı Not: ............
SORULAR
1. Boya tabancasının temel ayarlarını maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
2. Astar boya kabini çalıştırılmadan önce yapılacak kontrolleri maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
3. Atomizasyon nedir? (10 Puan)
4. Boya tabancası yüzeye neden dik tutulur? (10 Puan)
5. Boya kabinindeki hava filtreleri neden düzenli kontrol edilir? (10 Puan)
6. Boya kurutma kabininde süre ayarı neden önemlidir? (10 Puan)
7. Boyanın küçük damlacıklara ayrılmasına __________________ denir. (10 Puan)
8. Boya tabancasının püskürtme genişliğini belirleyen ayara __________________ ayarı denir. (10 Puan)
9. (     ) Boya kabininde hatalı aydınlatma boya kontrolünü zorlaştırabilir. (5 Puan)
10. (     ) Kurutma kabininde sıcaklık ve süre ayarlarının önemi yoktur. (5 Puan)
                       Başarılar
Süre: 40 Dk                                                                          		Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


CEVAP ANAHTARI
OTOMOTİV TEMEL BOYA - B GRUBU
1. Boya tabancasının temel ayarlarını maddeler hâlinde yazınız.
   1. Hava basıncı ayarı
   2. boya miktarı ayarı
   3. yelpaze/pistole ayarı
   4. uygun tabanca-yüzey mesafesi.
2. Astar boya kabini çalıştırılmadan önce yapılacak kontrolleri maddeler hâlinde yazınız.
   1. Kabin temizliği
   2. filtreler
   3. havalandırma
   4. aydınlatma
   5. hava basıncı
   6. hava hattı ve su tutucu filtre.
3. Boyanın basınçlı hava yardımıyla çok küçük damlacıklara ayrılmasıdır.
4. Boyanın yüzeye eşit kalınlıkta ve düzgün dağılmasını sağlamak için.
5. Tozlanmayı ve hava akışı sorunlarını önlemek için.
6. Boya katının yeterli ve kontrollü şekilde kurumasını sağlamak için.
7. atomizasyon
8. yelpaze (pistole)
9. Doğru
10. Yanlış
