YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
ELEKTRİKLİ MOTORSİKLETLER DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI - A GRUBU
Adı Soyadı: ........................................................    Sınıfı/No: ..................    Aldığı Not: ............
SORULAR
1. DC motorun devir sayısı neyi ifade eder? (10 Puan)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Motor devir sayısının yaygın birimini yazınız. (5 Puan)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
3. PWM kısaltmasıyla anılan motor hız kontrolünde genel olarak ne değiştirilir? (10 Puan)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
4. PWM ile DC motor hızını ayarlamanın bir avantajını yazınız. (10 Puan)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
5. Fırçalı sabit mıknatıslı DC motorda devir yönü nasıl ters çevrilir? (15 Puan)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
6. H-köprüsü devresi motor kontrolünde ne işe yarar? (10 Puan)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
7. Motoru hız kontrol devresine bağlamadan önce iki kontrol yazınız. (10 Puan)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
8. Motorun çalışırken aşırı ısınmasına neden olabilecek iki durum yazınız. (10 Puan)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
9. Sürücünün hızını azaltmak isteyen öğrenci PWM görev oranını genellikle hangi yönde değiştirir? (20 Puan)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Başarılar
Süre: 40 Dk                            Mot. Araç. Tekn. Öğrt. Abdullah YANIK


YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
ELEKTRİKLİ MOTORSİKLETLER DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI - A GRUBU CEVAP ANAHTARI
CEVAPLAR
1. DC motorun devir sayısı neyi ifade eder? (10 Puan)
• Motor milinin belirli sürede yaptığı tur sayısını, genellikle dev/dk.
2. Motor devir sayısının yaygın birimini yazınız. (5 Puan)
• Devir/dakika (dev/dk veya rpm).
3. PWM kısaltmasıyla anılan motor hız kontrolünde genel olarak ne değiştirilir? (10 Puan)
• Darbelerin açık kalma oranı/görev döngüsü (duty cycle).
4. PWM ile DC motor hızını ayarlamanın bir avantajını yazınız. (10 Puan)
• Verimli hız kontrolüne imkân verebilir.
5. Fırçalı sabit mıknatıslı DC motorda devir yönü nasıl ters çevrilir? (15 Puan)
• Motorun iki besleme ucundaki polarite ters çevrilir.
6. H-köprüsü devresi motor kontrolünde ne işe yarar? (10 Puan)
• DC motora uygulanan gerilimin polaritesini seçerek ileri/geri dönüş sağlar.
7. Motoru hız kontrol devresine bağlamadan önce iki kontrol yazınız. (10 Puan)
• Motorun anma gerilimi/akımı ve sürücünün uygunluğu; kablo/kutup ve sigorta kontrolü (ikisi 5’er).
8. Motorun çalışırken aşırı ısınmasına neden olabilecek iki durum yazınız. (10 Puan)
• Aşırı yük, mekanik sıkışma, yanlış gerilim, yetersiz soğutma (ikisi 5’er).
9. Sürücünün hızını azaltmak isteyen öğrenci PWM görev oranını genellikle hangi yönde değiştirir? (20 Puan)
• Görev oranını azaltır (uygun motor ve sürücü koşullarında). Doğru yön 10, PWM açık kalma süresi/açıklaması 10.




