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CEVAPLAR
1. DC motorun hızının ölçülmesinde hangi birim kullanılır? (5 Puan)
• Devir/dakika (dev/dk, rpm).
2. DC motor hızını ayarlamak neden yararlıdır? Bir örnek yazınız. (10 Puan)
• İstenen hareket hızını sağlamak; ör. elektrikli tahrik/yardımcı mekanizma hızını ayarlamak.
3. PWM motor kontrolünde görev oranı neyi ifade eder? (15 Puan)
• Bir periyotta çıkışın açık/etkin kaldığı sürenin toplam periyoda oranı.
4. PWM görev oranı uygun koşullarda artırılırsa motor hızı genellikle nasıl değişir? (10 Puan)
• Artar.
5. Motorun ileri ve geri dönmesini sağlayan sürücü devresinin adı nedir? (10 Puan)
• H-köprüsü.
6. Fırçalı sabit mıknatıslı DC motorda dönüş yönünü değiştirmek için ne yapılır? (10 Puan)
• Besleme kutupları ters çevrilir.
7. Motor hız kontrol bağlantısında dikkat edilecek iki güvenlik önlemini yazınız. (10 Puan)
• Enerjiyi keserek bağlantı yapmak; doğru polarite/gerilim/sigorta; hareketli parçalardan uzak durmak (ikisi 5’er).
8. Motor mili sıkışırsa akım ve ısınma açısından ne gibi risk oluşabilir? (10 Puan)
• Motor yüksek akım çekebilir, aşırı ısınabilir ve zarar görebilir.
9. Bir DC motorun dönüş yönü ve hızının kontrolünde kullanılan iki yöntemi açıklayınız. (20 Puan)
• Yön için polarite/H-köprüsü; hız için PWM görev oranı/uygun gerilim kontrolü. Her yöntem 10 puan.




